济宁市中西医结合医院

 **询**

 **价**

 **文**

 **件**

项目名称：**济宁市中西医结合医院心电图机二次询价采购**

项目编号：**JNSZXY-20211103**

二〇二一年十一月八日

询价采购公告

现就：**济宁市中西医结合医院对心电图机二次询价采购.**

现邀请有相应资质和具有相应供货能力的供应商根据询价文件要求参加本次采购活动，并提供满足要求的货物。采购项目要求如下：

1. 项目编号：JNSZXY-**20211103**
2. 项目内容：**心电图机二次**询价。附《采购商品规格参数及要求》。

（三）投标人须知：

1、2021年 11月10日星期三8:30 前将报价清单**(盖单位公章)至：济宁市中西医结合医院采购办邮箱（jnszxyjhyy@126.com）。注：请把邮件名称注明项目内容，报价单位邮箱请设置为每封邮件要求收件人发送已读回执，以便互相监督。**

2、报价文件包括：①报价表（后附样表）须加盖公章；②其他需要说明的情况。

3、本项目报价仅限于人民币，同一种货物仅允许提供一个报价。报价为一次性不得更改的最终报价。投标人所报价格应包括运输、安装、调试、后续服务等所有费用，如不包含或有其他情况，须在报价文件中具体说明。投标人的报价不能超过采购预算，否则不予授标。报价人需写明具体参投产品技术参数，未附具体参数以无效标处理。

4、报价供应商在济宁市中西医结合医院招标办未进行过注册或备案，中标后需携带营业执照、税务登记证、组织机构代码证等有关资料原件，及**加盖单位公章的复印件**一套（每张都必须加盖公章）到济宁市中西医结合医院招标办备案。

5、成交供应商由采购人组建的询价小组，在济宁市中西医结合医院采购办的监督下依法确定。询价小组根据符合询价文件要求、报价以综合评标的原则确定成交供应商。如报价相同，则根据递交报价文件的时间顺序确定成交供应商。**当出现报价供应商报价大写与小写不一致的情况，以报价大写为准。当报价供应商所报价格单价、总价与合计价格不一致的情况，询价小组有权做废标处理。**

6、参加询价采购的供应商应严格遵守相关法律法规及通行规则，不得提供虚假材料谋取成交，不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不得与采购人、其他供应商恶意串通，不得向采购人行贿或者提供其他不正当利益，否则取消报价及成交资格，同时列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本院活动，有违法所得的，交由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、参加投标的供应商不得少于3家，否则按废标处理，参加询价采购的供应商报价中标后自身原因不能按报价文件供货的，将按照不诚信供货商处理，取消其今后在我院投标的资格。

8、如无特殊情况，递交报价文件时间截止后当天进行评审。询价评审结束后在济宁市中西医结合医院网站（www.jnszxy.com）发布《成交公告》。

9、公示期结束无异议的，于3日内与采购办签订合同，并按约定时间供货。否则取消成交资格。

10、成交供应商提供的设备必须是正宗、原装、全新的产品。成交供应商必须按照国家规定，在厂家承诺的质保期内提供相应的免费服务。

11.结算方式：货到验收合格后, **付总款的90%,质保期满一个月内付清尾款10%。**

12、有关此次采购事宜，可咨询济宁市中西医结合医院招标办。

办公地址：济宁市中西医结合医院后勤保障楼三楼。

联系电话：7909560

二〇二一年十一月八日

**采购物品规格参数及要求**

（项目编号**JNSZXY-20211103）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及技术参数 | 单位 | 数量 | 预算价（元） | 报价(元) | 后附参数 |
| 1 | 心电图机 | 台 | 1 | 27000 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 总预算 | 27000元 |  |  |  |  |  |
| 具体要求 | 满足临床需求，免费质保3年（后附具体参数）. |
| 供货期限要求 | 中标公示期满3日内签订合同 |
| 付款方式 | **货到验收合格，付总款的90%,质保期满一个月内付清尾款10%。** |

**济宁市中西医结合医院询价采购**

（项目编号：**JNSZXY-20211103**）

 **报价单位：（盖章） 制表日期： 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 品牌型号和主要技术参数 | 数量 | 单位 | 投标单价 | 投标总价 | 交货时间 | 免费质保期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修响应时 间 |   | 服务承诺及其他优惠条件 |  |
| 是否完全响应询价文 件 |  |
| 合 计 | 人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥（小写）： |

（金额单位：元）

注：报价供应商可根据项目报价需要增加项目栏数，但不得减少和修改现有栏目。本表不能满足报价需要的，可附页。附页视为报价组成部分。

 **联系人 ： 电话：**

**技术规格偏离表**

（项目编号：**JNSZXY-20211103**）

**投标单位（盖章）： 投标日期： 年 月 日**

|  |  |
| --- | --- |
| **按询价文件规定填写** | **按投标实际内容填写** |
| 序号 | 品目名称 | 技术要求及规格 | 产品技术规格及配置描述 | 偏离说明（包括品牌、型号等） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **其他需要说明的事项** |  |

**说明：**无论有无偏离，投标人均应填写此表。如无偏离，则应填写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。

★**条款为否决项，不满足该条款废标。**

数字式12道心电图机技术参数 预算：

1. ★导联：12导联同步采集、显示、打印。
2. 噪声电平：≤15uVp-p
3. 频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db）
4. ★时间常数：≥3.2秒（提供检验报告证明）
5. 耐极化电压：≥±550mV（提供检验报告证明）
6. 共模抑制比：≥105dB
7. 增益： 5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv。（提供检验报告证明）
8. 记录速度： 10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。
9. ★≥7英寸显示屏，支持中文、英文输入。
10. ★交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作1小时以上。
11. 可存储回放≥300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。
12. 具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。
13. ★通过CFDA、CE认证.
14. ★接入医院心电图管理软件接口免费开放。
15. ★免费质保三年。